표. 20대 핵심과학장비 목록

번호	장비명	장비설명
1	주사 전자현미경(SEM)	전자빔을 시료 표면에 조사할 때 발생하는 이차전자, 특성 X-선을 검출하여 시표 표면의 미세구조, 형상 및 성분을 분석하는 장비
2	투과 전자현미경(TEM)	시료에 단파장의 전자빔을 조사하여 내부구조의 고배율 이미지 관찰, 국부적인 영역에 대한 화학조성을 분석하는 장비
3	주사 탐침현미경(SPM)	미세한 탐침을 시료에 근접시켜 시료와 탐침 사이의 상호작용을 이용하여 표면 형상을 비롯하여 시료의 기계적, 전기적, 광학적 성질 등 다양한 물리적 특성을 파악하는 장비
4	공초점 레이저현미경(CLSM)	공초점 원리를 이용한 레이저 현미경으로 고해상도 2차원 및 3차원 입체 영상, 살아있는 세포 영상 관찰, 이온 및 활성산소 이동을 분석하는 장비
5	액체 크로마토그래프(LC)	혼합물의 성분물질을 액체의 이동상과 고정상을 이용하여 시간대별 반응의 크기를 측정하여 특정 화학 물질의 정량을 분석하는 장비
6	기체 크로마토그래프(GC)	시료를 기화시켜 비활성기체를 이동상으로 하여 분자량 500이하의 휘발성 유·무기시료의 정량·정성 및 미량성분을 분석하는 장비
7	이온 크로마토그래프(IC)	이온성 액체시료를 이온 교환컬럼에 통과시켜 이온성분을 분리한 후 전기전도도 검출기를 사용하여 각 이온성분의 정량·정성을 분석하는 장비
8	액체 크로마토그래프 질량 분석기(LC/MS)	고속 액체 크로마토그래피의 칼럼 출구를 질량 분석계의 시료 도입부에 결합한 장비
9	기체 크로마토그래프 질량 분석기(GC/MS)	가스 크로마토그래피와 질량분석계를 직결한 장치
10	유도결합 플라즈마 질량 분석기(ICP/MS)	질량분석기의 일종으로 1012이하의 작은 함량을 지니는 금속과 몇가지 비금속 원소의 농도를 측정하는 장비
11	자외선·가시광선 분광 광도계(UV/Vis)	특정 파장(자외선 및 가시광선 영역)의 빛을 분광하여 시료에 통과시켜 빛의 투과율과 흡수율(흡광도)을 측정하는 장비
12	푸리에변환 적외선 분광기(FT-IR)	적외선 영역의 복사선을 이용하여 물질의 흡수 스펙트럼을 조사해서 유기물질의 정량·정성을 분석하는 장비
13	핵자기 공명 분광기NMR	강한 자기장을 이용하여 분석시료에서 탄소, 수소 등의 원자핵이 특정 주파수의 전자기파와 공명하는 현상을 이용하여 물질의 구조를 분석하는 장비
14	원자 흡수 광도계(AAS)	기체상태의 원자나 이온화된 원자상태에서 전자 전이에 의해 흡수되는 복사선의 세기를 측정하여 금속 및 준금속 물질 등(약 70여 원소) ppm 수준의 정량을 분석하는 장비
15	엑스선 형광 분석기(XRF)	시료에 X-선을 조사하여 시료에서 발생하는 2차 X-선(형광)을 이용하여 유기물과 무기물에 대한 원소의 정량·정성을 분석하는 장비
16	엑스선 광전자 분광기(XPS)	분석시료에 X-선을 조사하여 방출되는 광전자의 에너지를 측정하여 시료표면의 조성 및 화학적인 결합상태를 분석하는 장비
17	엑스선 회절 분석기(XRD)	시료에 X-선을 조사시켜 나타나는 회절패턴을 분석하여 물질의 정성분석 및 결정구조 등을 분석하는 장비
18	열 분석기(TA)	온도변화에 따라 변화하는 물질의 물리적 성질을 온도함수로 측정하여 시료의 열적 특성 변화를 측정하는 장비
19	입도 분석기(PSA)	일정파장의 레이저를 측정하고자 하는 입자 표면에 조사하여 나타나는 광산란 현상을 이용하여 입자 크기를 분석하는 장비
20	원소 분석기(EA)	유기화합물의 주성분인 탄소, 수소, 산소, 질소, 황 등을 분석하여 미지물질의 분자식에 관한 정보를 제공하고, 기지물질의 순도를 분석하는 장비