2015년 실험실 지정폐기물 배출 처리 현황

(단위 : ㎏)

구분	연간 배출 승인량	1/22	3/9	4/23	6/4	7/20	7/29 (폐시약)	9/3	10/13	12/1		계	비율 (%)
그 밖의 폐산	1,400		60	100					50			210	15.0
기계유, 작동유	540		40	50		50		60				200	37.0
폐알칼리	320				40				50			90	28.1
할로겐족(고상)	4,500	500	400	350	250	400	40	480	400	400		3,220	71.6
할로겐족(액상)	4,000	90	340	260	130	300		370	300	340		2,130	53.3
계	10,760	590	840	760	420	750	40	910	800	740		5,850	54.4

◯ 지정폐기물은 폐기물관리법에 의해 발생일부터 45일 이내 배출 처리해아 합니다.