2016년 실험실 지정폐기물 배출 처리 현황

(단위 : ㎏)

구분	연간 배출 승인량	1/13	2/22	3/24	5/10	6/17	7/26	9/9	11/11	12/13		계	비율 (%)
그 밖의 폐산	1,400		160	100	70	100		120	100	60		710	50.7
기계유, 작동유	540		70	70			70	60	50	50		370	68.5
폐알칼리	320		40	40					30			110	34.4
할로겐족(고상)	4,500	400	500	400	300	450	400	500	450	100		3,500	77.8
할로겐족(액상)	4,000	200	430	480	200	400	300	450	400	200		3,060	76.5
계	10,760	600	1,200	1,090	570	950	770	1,130	1,030	410		7,750	72.0

◯ 지정폐기물은 폐기물관리법에 의해 발생일부터 45일 이내 배출 처리해아 합니다.